楼层平铺面积，第一层，101.25平方。第二层，792.65平方。共计893.9平方。

材质用料：高弹力加厚地胶

要求：

1厚度：大于等于2.5mm

2甲醛释放率符合国标

3有害物质限量符合国标

4色牢度大于等于6

5防滑性符合国标

6耐磨性等级T级

7耐火